需要使用蓝牙模块发送hex数据

发送00是刹车/停止

01是前进

05是后退

03是向右转

07是向左转

66是电机停转，一般车子失控时使用

输入其他数据默认为刹车/停止